Eintrag wurde aus der Tabelle 2-7 der organischen Peroxide der ICAO TI gestrichen.
Der Transport von Peroxyessigsäure, Typ F in Verpackungen ist unter der UN-Nr. 3109 unter den BAM-Nrn. 6716 und 9023 möglich.