Beim Transport von Biomedizinischem Abfall oder Medizinischem Abfall in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff sind neben den Vorschriften der Klasse 6.2 ebenfalls die Vorschriften für den Transport von tiefgekühlten, verflüssigtem Stickstoff zu einzuhalten.