1000 kg Höchstmenge
Der IBC muss staubdicht und wasserbeständig oder mit einer staubdichten und wasserbeständigen Auskleidung versehen sein. Er darf nicht verwendet werden, wenn sich der zu befördernde Stoff während der Beförderung verflüssigen kann.