Reifen, montiert, die beschädigt sind, aber vollkommen entleert sind oder betriebsfähig mit einem Druck unterhalb oder gleich dem maximal zugelassenen Betriebsdruck unterliegen nicht den Vorschriften siehe Sondervorschrift A59