Beim Transport von unter die Vorschriften fallendem medizinischem Abfall in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff sind neben den Vorschriften der Klasse 6.2 ebenfalls die Vorschriften für den Transport von tiefgekühlten, verflüssigtem Stickstoff zu einzuhalten.