Stoffe, die für die Beförderung durch Temperaturkontrolle stabilisiert werden müssen, um gefährlichen Reaktionen zu verhindern, sind nach Sondervorschrift A209 zur Beförderung im Luftverkehr nicht zugelassen.

Bei einer chemischen Stabilisierung ist außerdem die Sondervorschrift A209 zu beachten. Diesem Stoff wurde daher für die Datenbank GEFAHRGUT zusätzlich zu den Angaben in Tabelle 3-1 die Sondervorschrift A209 zugeordnet.

Sollte der Stoff bei Beförderung in Verpackungen eine Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) von mehr als 75 °C und eine Reaktionswärme von höchstens 300 J/g aufweisen, so muss diese Sondervorschrift nicht berücksichtigt werden. Der BAM liegen dazu keine konkreten Werte vor, weshalb hier konservativ entschieden wurde, die Sondervorschrift aufzuführen.