Aufgrund aktuell vorliegender Werte ist der Stoff als umweltgefährdend zu klassifizieren. Sollten jedoch nachvollziehbare Werte vorliegen, die in den Grenzbereich für eine Einstufung als zusätzlich giftig (Klasse 6.1) fallen, muss der Stoff einer geeigneten UN-Nummer für kupferhaltige Pestizide (UN 2776) zugeordnet werden. Bei einer Klassifizierung als zusätzlich giftig und entzündbar (Klasse 6.1 + 3), je nach Art des Lösungsmittels, sind die UN-Nummern 3009 oder 3010 zu wählen. Bei giftigen Präparaten, die keine entzündbaren Eigenschaften besitzen, wäre eine Zuordnung zur UN 3287 zu empfehlen.

In der staatlichen Abweichung Deutschlands DE 5 (ICAO TI bzw. DEG 05 IATA DGR) wird festgelegt, dass alle Substanzen, die gemäß den Vorschriften anderer Verkehrsträger als "umweltgefährdend" klassifiziert sind (UN3077/3082), auch im Luftverkehr unter dieser Eintragung zu transportieren sind. Diese Klassifizierung kann selbstverständlich nur gewählt werden, wenn der Stoff keinem Eintrag der Klassen 1-8 oder einer anderen Eintragung der Klasse 9 zugeordnet werden kann. Dem Absender bleibt es vorbehalten, darüber hinausgehende Festlegungen zu treffen.