Im ERG-Code der ICAO TI steht für die Variante mit festem Grundprodukt (UN 3527) "3S" als ERG-Code, für die mit flüssigem Grundprodukt (UN 3269) dagegen "3L". Der Drill-Buchstabe "S" für "Spontaneously compostible or pyrophoric" ist ggf. zu streng.