Die Klassifizierung beruht auf Angaben der ECHA. Dort wird der Stoff als "Skin Corr. 1A" (entspricht Klasse 8, Verpackungsgruppe I) eingestuft. Das BfR empfiehlt ebenfalls eine Zuordnung zur VG I. Sollten dem Anwender andere Daten vorliegen, kann der Stoff ggf. auch der Verpackungsgruppe II zugeordnet werden.

Stoffe, die für die Beförderung durch Temperaturkontrolle stabilisiert werden müssen, um gefährlichen Reaktionen zu verhindern, sind nach Sondervorschrift A209 zur Beförderung im Luftverkehr nicht zugelassen.