Viskose brennbare Flüssigkeiten, wie Farben, Firnissen, Lackfarben, Emailfarben, Lacke, Klebstoffe und Poliermittel mit einem Flammpunkt unter 23 °C, können der Verpackungsgruppe III zugeordnet werden, wenn:

(a) die Viskosität und der Flammpunkt in Übereinstimmung mit Tabelle 2-5 sind;

(b) sich in der Lösemittelabscheidungs-Prüfung weniger als 3 % klares Lösemittel abscheidet;

(c) die Mischung oder ggf. abgeschiedenes Lösungsmittel nicht die Kriterien von Unterklasse 6.1 oder Klasse 8 erfüllt;

(d) wenn die entzündbaren flüssigen Stoffe der Verpackungsgruppe III zugeordnet werden, dürfen sie pro Versandstück im Passagierflugzeug höchstens eine Nettomenge von 30 l oder nur mit Frachtflugzeug von 100 l enthalten.