Dieser Stoff wird u.a. aufgrund seiner Inhalationstoxizität der Verpackungsgruppe I zugeordnet. Nach der Sondervorschrift A4 ist der Transport dieses Stoffes in Passagierflugzeugen verboten, er kann jedoch unter den in dieser Sondervorschrift genannten Bedingungen in Frachtflugzeugen befördert werden.
Flüssige Stoffe, die beim Einatmen sehr giftig sind, müssen gemäß 2;0.4.1 der ICAO TI in jedem Fall der Klasse 6.1 zugeordnet werden - auch, wenn der Flammpunkt unter 23 °C liegt.