S_CODE	S_TEXT
-	Bei Versandstücken, die Gefahrgüter dieser Klasse/Unterklasse beinhalten, ist keine Trennung erforderlich.
X	Versandstücke, die Gefahrgüter dieser Klasse/Unterklasse beinhalten, müssen von dem Stoff/Gegenstand getrennt werden.
1	Trennung Klasse 1 Siehe 7;2.2.2.2 bis 7;2.2.2.4
2	Bei Versandstücken, die Gefahrgüter dieser Klasse oder Unterklasse beinhalten, ist keine Trennung von explosiven Stoffen der Unterklasse 1.4 Verträglichkeitsgruppe S erforderlich.
3	Trennung Klasse 1.4S Explosive Stoffe Verträglichkeitsgruppe S können mit explosiven Stoffen aller Verträglichkeitsgruppen zusammen verstaut werden.
4	UN 3528, Brennstoffzellen-Motor mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit, Maschine mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit, Verbrennungsmaschine mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit und Verbrennungsmotor mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit müssen nicht von Versandstücken, die gefährliche Güter der Unterklasse 5.1 enthalten, getrennt werden.
5	Bei Versandstücken, die Gefahrgüter dieser Klasse oder Unterklasse beinhalten, ist keine Trennung von explosiven Stoffen der Unterklasse 1.4 Verträglichkeitsgruppe S erforderlich. Für Versandstücke und Umverpackungen, die Lithium-Ionen-Batterien vorbereitet in Übereinstimmung mit Teil IA oder Teil IB der Verpackungsanweisung 965 und Versandstücke und Umverpackungen, die Lithium-Metall-Batterien vorbereitet in Übereinstimmung mit Teil IA oder Teil IB der Verpackungsanweisung 968 enthalten, gibt es Ladebeschränkungen. Diese sind wie folgt: Sie dürfen im Flugzeug nicht neben einer Ladeposition oder auf einer Ladeposition verladen sein, die eine Wechselwirkung im Falle einer Beschädigung oder eines Brandes der Versandstücke oder Umverpackungen mit gefährlichen Gütern ermöglichen würde, die mit einem Gefahrenkennzeichen der folgenden Klassen/Unterklassen versehen sind: Klasse 1 (alle außer Unterklasse 1.4S), Unterklasse 2.1, Klasse 3, Unterklasse 4.1 oder Unterklasse 5.1. Um eine annehmbare Trennung zu erhalten, sind die Trennungsanforderungen, die in der Tabelle 7-1 dagestellt sind, zu beachten. Die Trennungsanforderungen gelten basierend auf den Gefahrenkennzeichen, die am Versandstück oder an der Umverpackung angebracht wurden unabhängig davon, ob es sich ber der Gefahr um eine Haupt oder Nebengefahr handelt.
6	Für Versandstücke und Umverpackungen, die Lithium-Ionen-Batterien, vorbereitet in Übereinstimmung mit Teil IA oder Teil IB der Verpackungsanweisung 965 und Versandstücke und Umverpackungen, die Lithium-Metall-Batterien, vorbereitet in Übereinstimmung mit Teil IA oder Teil IB der Verpackungsanweisung 968, enthalten, gibt es Ladebeschränkungen. Diese sind wie folgt: Sie dürfen im Flugzeug nicht neben einer Ladeposition oder auf einer Ladeposition verladen sein, die eine Wechselwirkung im Falle einer Beschädigung oder eines Brandes der Versandstücke oder Umverpackungen mit gefährlichen Gütern ermöglichen würde, die mit einem Gefahrenkennzeichen der folgenden Klassen/Unterklassen versehen sind: Klasse 1 (alle außer Unterklasse 1.4S), Unterklasse 2.1, Klasse 3, Unterklasse 4.1 oder Unterklasse 5.1. Um eine annehmbare Trennung zu erhalten, sind die Trennungsanforderungen, die in der Tabelle 7-1 dargestellt sind, zu beachten. Die Trennungsanforderungen gelten basierend auf den Gefahrenkennzeichen, die am Versandstück oder an der Umverpackung angebracht wurden, unabhängig davon, ob es sich bei der Gefahr um eine Haupt- oder Nebengefahr handelt.
