Siehe Bemerkung 1) zur Tabelle 2-7:

Verdünnungsmittel Typ B darf jeweils durch Verdünnungsmittel Typ A ersetzt werden. Der Siedepunkt des Verdünnungsmittels Typ B muss mindestens 60 °C höher sein als die SADT des organischen Peroxids.

Anmerkung der BAM: in den Technischen Vorschriften der ICAO steht dieses Peroxid im Gegensatz zu den UN-Modellvorschriften (dort Verdünnungstyp B) mit dem Eintrag Verdünnungsmittel Typ A. Da aber die Fußnote 25, welche sich auf das Verdünnungsmittel Typ B bezieht und in den UN-Modellvorschriften ebenfalls Typ B angegeben ist, wird davon ausgegangen, dass hier Verdünnungsmittel Typ B gemeint ist.