Siehe Bemerkung 29) zur Tabelle 2-7:

Unterliegt nicht den für die Unterklasse 5.2 geltenden Vorschriften der ICAO TI.

Die gewählte Klassifizierung gilt nur für Verpackungen, nicht für andere Umschließungsarten (wie z. B. Großpackmittel oder Tanks). Für die Beförderung des Stoffes in dem angegeben Konzentrationsbereich in anderen Umschließungsarten existiert eine weitere BAM-Nr. 12264. Der Transport des Stoffes ist im Luftverkehr nur in Verpackungen zulässig.

In der staatlichen Abweichung Deutschlands DE 5 (ICAO TI bzw. DEG 05 IATA DGR) wird festgelegt, dass alle Substanzen, die gemäß den Vorschriften anderer Verkehrsträger als "umweltgefährdend" klassifiziert sind (UN3077/3082), auch im Luftverkehr unter dieser Eintragung zu transportieren sind. Diese Klassifizierung kann selbstverständlich nur gewählt werden, wenn der Stoff keinem Eintrag der Klassen 1-8 oder einer anderen Eintragung der Klasse 9 zugeordnet werden kann. Dem Absender bleibt es vorbehalten, darüber hinausgehende Festlegungen zu treffen.