Der Stoff neigt bei Erhitzung zur Polymerisation. Der BAM liegen jedoch keine konkreten Werte vor, weshalb hier aus Sicherheitsgründen entschieden wurde, den Stoff der UN-Nummer 3531 zuzuordnen (worst case). 
Sollten dem Anwender Daten vorliegen, dass der Stoff bei Beförderung in Verpackungen eine Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) von mehr als 75 °C und eine Reaktionswärme von höchstens 300 J/g aufweist, dann muss dieser wegen der umweltgefährdenden Eigenschaften der UN-Nummer 3077 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. zugeordnet werden.