Da bei dieser BAM-Nummer davon ausgegangen wird, dass der Stoff sich während der Beförderung verflüssigt, darf er unter diesen Umständen nicht in IBC befördert werden (siehe auch Unterabschnitt 4.1.3.4 des IMDG-Codes). 

Sofern der Stoff während der Beförderung nicht schmilzt, ist eine Beförderung in IBC jedoch zulässig (siehe hierzu die entsprechende BAM-Nummer mit der Ergänzung "fest").