Nur zulässig, wenn der Dampfdruck 110 kPa bei 50 °C oder 130 kPa bei 55 °C nicht überschreitet.

Sondervorschrift für die Verpackung B11:
Ungeachtet der Vorschriften von 4.1.1.10 darf UN 2672 AMMONIAKLÖSUNG in Konzentrationen von höchstens 25 % in starren Kunststoff-IBC oder in Kombinations-IBC mit einem Kunststoff-Innenbehälter (31H1, 31H2 und 31HZ1) befördert werden.
