Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften nach 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

(1) Druckgefäße, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt, oder

(2) Kolben oder Flaschen aus Stahl mit Schraubverschlüssen und einem Fassungsraum von höchstens 3 Litern; oder

(3) zusammengesetzte Verpackungen, die folgenden Vorschriften entsprechen:

(a) Die Innenverpackungen müssen aus Glas, Metall oder starrem Kunststoff bestehen und jede dafür geeignet sein, flüssige Stoffe mit einer höchsten Nettomasse von jeweils 15 kg aufzunehmen.
(b) Die Innenverpackungen müssen mit ausreichend Polstermaterial verpackt sein, um ein Zubruchgehen zu verhindern.
(c) Entweder die Innenverpackungen oder die Außenverpackungen müssen völlig dichte, durchstoßfeste und für den Inhalt undurchlässige Innenauskleidungen oder Säcke haben, die den Inhalt vollständig umschließen und unabhängig von Lage und Ausrichtung ein Entweichen aus dem Versandstück verhindern.
(d) Die folgenden Außenverpackungen und höchsten Nettomassen sind zugelassen:


|                                        |          | höchste    |
| Außenverpackung                        | Typ      | Nettomasse |
|----------------------------------------|----------|------------|
| Fässer aus                             |          |            |
|             Stahl                      | 1A1, 1A2 |   400 kg   |
|             einem anderen Metall als   | 1N1, 1N2 |   400 kg   |
|               Stahl oder Aluminium     |          |            |
|             Kunststoff                 | 1H1, 1H2 |   400 kg   |
|             Sperrholz                  |    1D    |   400 kg   |
|             Pappe                      |    1G    |   400 kg   |
|----------------------------------------|----------|------------|
| Kisten aus                             |          |            |
|             Stahl                      |    4A    |   400 kg   |
|             einem anderen Metall als   |    4N    |   400 kg   |
|               Stahl oder Aluminium     |          |            |
|             Naturholz                  |   4C1    |   250 kg   |
|             Naturholz, mit staub-      |   4C2    |   250 kg   |
|               dichten Wänden           |          |            |
|             Sperrholz                  |    4D    |   250 kg   |
|             Holzfaserwerkstoff         |    4F    |   125 kg   |
|             Pappe                      |    4G    |   125 kg   |
|             Schaumstoff                |   4H1    |    60 kg   |
|             massivem Kunststoff        |   4H2    |   125 kg   |
|----------------------------------------|----------|------------|