Nach dem IMSBC-Code ist der Stoff bei Beförderung als Schüttladung gefährlich (Klasse MHB) und besitzt folgende gefährliche Eigenschaften:
CB: brennbarer fester Stoff und/oder
WF: fester Stoff, der entzündbares Gas entwickelt, wenn er feucht wird und/oder
WT: fester Stoff, der giftiges Gas entwickelt, wenn er feucht wird und/oder
OH: andere Gefährdungen