Die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

Sondervorschrift für die Verpackung B1:
Für Stoffe der Verpackungsgruppe I müssen die IBC in geschlossenen Güterbeförderungseinheiten oder in Frachtcontainern/Fahrzeugen, die starre Wände oder Gitter mindestens bis zur Bauhöhe des IBC haben, befördert werden.
