Zusammengesetzte Verpackungen sind zulässig.

Die allgemeinen  Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.


Sondervorschrift für die Verpackung PP5:
Für die UN-Nummer 1204 müssen die Verpackungen so gebaut sein, dass eine Explosion durch den Anstieg des Innendrucks nicht möglich ist. Gasflaschen und Gasbehälter dürfen für diese Stoffe nicht verwendet werden