Die Beförderung dieses Gefahrgutes ist in Großpackmitteln (IBC) nicht zulässig, obwohl in der Gefahrgutliste in Kapitel 3.2 des IMDG-Code eine Codierung für IBC angegeben wird. Der Dampfdruck des Stoffes bei 50 °C ist jedoch größer als 110 kPa.