Nach dem IMSBC-Code ist der Stoff bei Beförderung als Schüttladung gefährlich (Klasse MHB) und besitzt folgende gefährliche Eigenschaften:
SH: selbsterhitzungsfähiger Stoff und/oder
OH: andere Gefährdungen