Anmerkung:
Dieser Stoff muss die Anforderungen der Abschnitte 2.3.2.2 und 2.3.2.5 für die Einstufung in die Verpackungsgruppe III erfüllen. Der Fassungsraum der verwendeten Gefäße darf 450 l nicht überschreiten. Im anderen Falle oder bei Beförderung größerer Mengen (mehr als 450 Liter) gelten die Anforderungen der Verpackunggruppe II.

Die allgemeinen Vorschriften von 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.