Diese Verpackungen dürfen nicht für Stoffe verwendet werden, die sich während der Beförderung verflüssigen können (siehe 4.1.3.4).

Diese Verpackungen dürfen nur für Stoffe der Verpackungsgruppe II verwendet werden, wenn die Beförderung in einer geschlossenen Güterbeförderungseinheit erfolgt.