Sondervorschrift für die Verpackung B8:
Dieser Stoff darf nicht in reiner Form in Großpackmitteln (IBC) befördert werden, da bekannt ist, dass er einen Dampfdruck von mehr als 110kPa bei 50 °C oder von mehr als 130 kPa bei 55 °C besitzt.