Anmerkung:
Dieser Stoff muss die Anforderungen der Abschnitte 2.3.2.2 und 2.3.2.5 für die Einstufung in die Verpackungsgruppe III erfüllen. Im anderen Falle gelten die Anforderungen der Verpackungsgruppe I.