Verwendung von Schüttgut-Containern

Bem.: Bedeckte Schüttgut-Container (BK1) dürfen nicht für die Beförderung auf See verwendet werden, sofern in 4.3.3 nichts anderes angegeben ist.

4.3.1     Allgemeine Vorschriften

4.3.1.1   Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeinen Anforderungen für die Verwendung von Schüttgut-Containern bei der Beförderung von festen Stoffen in loser Schüttung gelten. Stoffe müssen in geschlossenen Schüttgut-Containern entsprechend der anwendbaren Schüttgut-Container-Anweisung befördert werden, die durch die Buchstaben BK in Spalte 13 der Gefahrgutliste in Kapitel 3.2 bezeichnet ist mit folgenden Bedeutungen;

BK1: der Transport in bedeckten Schüttgut-Container ist erlaubt
BK2: der Transport in geschlossenen Schüttgut-Container ist erlaubt
BK3: der Transport in flexiblen Schüttgut-Container ist erlaubt

Der verwendete Schüttgut-Container muss den Anforderungen des Kapitels 6.9
 entsprechen.

4.3.1.2   Mit Ausnahme der Regelung in 4.3.1.3 dürfen Schüttgut-Container nur verwendet werden, wenn in Spalte 13 der Gefahrgutliste dem Stoff ein
 Schüttgut-Container-Code zugeordnet ist.

4.3.1.3   Wenn für einen Stoff in Spalte 13 der Gefahrgutliste nicht BK2 oder BK3 zugeordnet ist, kann die zuständige Behörde des Ursprungslandes eine vorläufige Zustimmung für die Beförderung erteilen. Die Zustimmung muss in die Dokumentation der Sendung aufgenommen werden und mindestens die Angaben enthalten, die üblicherweise in den Schüttgut-Container-Anweisungen enthalten sind und sie muss die Beförderungsbedingungen festlegen. Die zuständige Behörde sollte die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, damit diese Zuordnung in die Gefahrgutliste aufgenommen wird. Wenn ein Stoff nicht in einem BK1 Schüttgut-Container erlaubt ist, kann eine Ausnahme in Übereinstimmung mit 7.9.1 erteilt werden.

4.3.1.4   Stoffe, die bei während der Beförderung wahrscheinlich auftretenden
 Temperaturen flüssig werden können, sind nicht zur Beförderung in loser
 Schüttung zugelassen.

4.3.1.5   Schüttgut-Container müssen staubdicht und so verschlossen sein, dass unter normalen Beförderungsbedingungen, einschließlich der Auswirkungen von
 Vibration oder Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Druckänderungen, vom Inhalt
 nichts nach außen gelangen kann.

4.3.1.6   Feste Stoffe in loser Schüttung müssen so verladen und gleichmäßig verteilt
 werden, dass Bewegungen, die zu einer Beschädigung des Schüttgut-Containers
 oder zu einem Austreten der gefährlichen Güter führen können, auf ein
 Minimum reduziert werden.

4.3.1.7   Sofern Lüftungseinrichtungen angebracht sind, müssen diese durchgängig und
 betriebsbereit sein.

4.3.1.8   Feste Stoffe in loser Schüttung dürfen nicht gefährlich mit dem Werkstoff
 des Schüttgut-Containers, der Dichtungen und der Ausrüstung, einschließlich
 Deckel und Planen, sowie mit den Schutzauskleidungen, die mit dem Ladegut in
 Kontakt stehen, reagieren oder diese bedeutsam schwächen. Schüttgut-
Container müssen so gebaut oder angepasst sein, dass die Güter nicht
 zwischen Bodenabdeckungen aus Holz gelangen oder in Berührung mit den Teilen des Schüttgut-Containers kommen können, die durch die gefährlichen Güter
 oder deren Rückstände angegriffen werden können.

4.3.1.9   Vor der Befüllung und der Übergabe zur Beförderung muss jeder Schüttgut-
Container untersucht und gereinigt werden, um sicherzustellen, dass
 innerhalb und außerhalb des Schüttgut-Containers keine Rückstände
 verbleiben, die

- eine gefährliche Reaktion mit dem für die Beförderung vorgesehenen Stoff
 verursachen können;

- die bauliche Unversehrtheit des Schüttgut-Containers schädigen können oder

- die Tauglichkeit des Schüttgut-Containers, die gefährlichen Güter
 zurückzuhalten, beeinträchtigen können.

4.3.1.10  Während der Beförderung dürfen an der äußeren Oberfläche des Schüttgut-
Containers keine gefährlichen Rückstände anhaften.

4.3.1.11  Wenn mehrere Verschlusssysteme hintereinander angebracht sind, ist das
 System, das sich am nächsten zu dem zu befördernden Stoff befindet, vor dem
 Befüllen zu Verschließen.

4.3.1.12  Leere Schüttgut-Container mit denen ein gefährlicher fester Stoff befördert
 wurde, sind in derselben Weise zu behandeln, wie es dieser Code für befüllte
 Schüttgut-Container vorschreibt, es sei denn, es wurden angemessene
 Maßnahmen ergriffen, um eine Gefahr auszuschließen.

4.3.1.13  Wenn Schüttgut-Container für die Beförderung von Gütern in loser Schüttung
 verwendet werden, die eine Staubexplosion verursachen oder entzündbare
 Dämpfe abgeben können (z.B. im Fall von bestimmten Abfällen), sind Maßnahmen
 zu ergreifen, um Zündquellen auszuschließen und eine gefährliche
 elektrostatische Entladung während der Beförderung, dem Befüllen oder
 Entladen zu verhindern.

4.3.1.14  Stoffe, z.B. Abfälle, die gefährlich miteinander reagieren können, sowie
 Stoffe verschiedener Klassen und nicht diesem Code unterliegende Güter, die
 gefährlich miteinander reagieren können, dürfen in ein und demselben
 Schüttgut-Container nicht miteinander vermischt werden. Gefährliche
 Reaktionen sind:

.1 eine Verbrennung und/oder Entwicklung beträchtlicher Wärme;
.2 eine Entwicklung entzündbarer und/oder giftiger Gase;
.3 die Bildung ätzender flüssiger Stoffe oder
.4 die Bildung instabiler Stoffe.

4.3.1.15  Bevor ein Schüttgut-Container befüllt wird, ist eine Sichtprüfung
 vorzunehmen, um sicherzustellen, dass er/es in bautechnischer Hinsicht
 geeignet ist, seine Innenwände, seine Decke und sein Boden frei von
 Ausbuchtungen oder Beschädigungen sind und dass die Innenbeschichtungen oder
 Rückhalteeinrichtungen frei von Schlitzen, Rissen oder anderen
 Beschädigungen sind, welche die Tauglichkeit des Schüttgut-Containers, die
 Ladung zurückzuhalten, beeinträchtigen können. "In bautechnischer
 Hinsicht geeignet" bedeutet, dass die Bauelemente des Schüttgut-Containers,
 wie obere und untere seitliche Längsträger, obere und untere Querträger,
 Türschwelle und Türträger, Bodenquerträger, Eckpfosten und Eckbeschläge,
 keine größeren Beschädigungen aufweisen. "Größere Beschädigungen" umfassen:

.1 Ausbuchtungen, Risse oder Bruchstellen in Bauelementen oder tragenden
 Elementen, welche die Unversehrtheit des Schüttgut-Containers
 beeinträchtigen können;

.2 mehr als eine Verbindungsstelle oder eine untaugliche Verbindungsstelle
 (z.B. überlappende Verbindungsstelle) in oberen oder unteren Querträgern
 oder Türträgern;

.3 mehr als zwei Verbindungsstellen in einem der oberen oder unteren
 seitlichen Längsträger;

.4 eine Verbindungsstelle in einer Türschwelle oder in einem Eckpfosten;

.5 Türscharniere und Beschläge, die verklemmt, verdreht, zerbrochen, nicht
 vorhanden oder in anderer Art und Weise nicht funktionsfähig sind;

.6 undichte Dichtungen und Verschlüsse;

.7 jede Verwindung der Konstruktion, die stark genug ist, um eine
 ordnungsgemäße Positionierung des Umschlaggeräts, ein Aufsetzen und ein
 Sichern auf Fahrgestellen oder Fahrzeugen oder ein Einsetzen in
 Schiffsladeräumen zu verhindern;

.8 jede Beschädigung an Hebeeinrichtungen oder an den Aufnahmepunkten für
 die Umschlagseinrichtungen;

.9 jede Beschädigung an der Bedienungsausrüstung oder der betrieblichen
 Ausrüstung.

4.3.1.16  Bevor ein flexibler Schüttgut-Container befüllt wird, ist eine Sichtprüfung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass er in bautechnischer Hinsicht geeignet ist, seine Gewebeschlaufen, seine lasttragenden Gurtbänder, sein Gewebe und die Teile der Verschlusseinrichtung, einschließlich Metall- und Textilteile, keine Ausbuchtungen oder Schäden aufweisen und dass die Innenauskleidungen keine Schlitze, Risse oder anderen Beschädigungen aufweisen.

4.3.1.16.1  Die zugelassene Verwendungsdauer von flexiblen Schüttgut-Containern für die Beförderung gefährlicher Güter beträgt zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung.

4.3.1.16.2  Wenn sich innerhalb des flexiblen Schüttgut-Containers eine gefährliche Anreicherung von Gasen entwickeln kann, muss eine Lüftungseinrichtung angebracht sein. Das Ventil muss so ausgelegt sein, dass unter normalen Beförderungsbedingungen das Eindringen fremder Stoffe oder von Wasser verhindert wird.