Folgende Verpackungen sind zugelassen:

a) siehe Thema "Einzelverpackungen"

b) Starre Außenverpackungen mit folgender höchstzulässiger Nettomasse:

   aus Pappe 55 kg
   aus einem anderen Werkstoff als Pappe 125 kg

Die Vorschriften von 4.1.1.3 müssen nicht erfüllt werden.

Die Verpackungen müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass übermäßige Bewegungen der Druckgaspackungen und ein unbeabsichtigtes Entleeren unter normalen Beförderungsbedingungen verhindert werden.