Siehe Bemerkungen 1), 7) und 13) zur Tabelle in 2.5.3.2.4:

1) Verdünnungsmittel Typ B darf jeweils durch Verdünnungsmittel Typ A ersetzt werden. Der Siedepunkt des Verdünnungsmittels Typ B muss mindestens 60 °C höher sein als die SADT des organischen Peroxids.

Anmerkung: Diese Bemerkung gilt nur für die Beförderung organischer Peroxide in Verpackungen!

7) Nur in Nichtmetallverpackungen zugelassen.

13) Zusatzgefahrzettel "ÄTZEND" nach Muster 8 (siehe 5.2.2.2.2) erforderlich.