Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften nach 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

1. Für feste und flüssige Stoffe, die PCB, polyhalogenierte Biphenyle, polyhalogenierte Terphenyle oder halogenierte Monomethyldiphenylmethane enthalten oder damit kontaminiert sind: Verpackungen gemäß Verpackungsanweisung P001.

2. Für Transformatoren und Kondensatoren und andere Gegenstände: 
(a) Verpackungen gemäß Verpackungsanweisung P001. Die Gegenstände müssen mit geeignetem Polstermaterial gesichert werden, um unter normalen Beförderungsbedingungen unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern; oder

(b) dichte Verpackungen, die in der Lage sind, neben den Gegenstände mindestens das 1,25fache Volumen der darin enthaltenen flüssigen PCB, polyhalogenierten Biphenyle, polyhalogenierten Terphenyle oder halogenierten Monomethyldiphenylmethane aufzunehmen. In den Verpackungen muss ausreichend saugfähiges Material vorhanden sein, um das 1,1fache Volumen der in den Gegenständen enthaltenen Flüssigkeit aufnehmen zu können. Im Allgemeinen müssen Transformatoren und Kondensatoren in dichten Verpackungen aus Metall befördert werden, die in der Lage sind, zusätzlich zu den Transformatoren und Kondensatoren mindestens das 1,25fache Volumen der darin enthaltenen Flüssigkeit aufzunehmen.

Bemerkung 1: Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe 4.1.3.3).

Zusammengesetzte Verpackungen nach P001 für flüssige Stoffe, Verpackungsgruppe II/III

|  Innenverpackung    |       Außenverpackung           |   Art    | Maximal * |
|---------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| aus Glas       10 l | Fässer aus Stahl                | 1A1, 1A2 |  400 kg   |
| aus Kunststoff 30 l |            Aluminium            | 1B1, 1B2 |  400 kg   |
| aus Metall     40 l |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2 |  400 kg   |
|                     |            Kunststoff           | 1H1, 1H2 |  400 kg   |
|                     |            Sperrholz            | 1D       |  400 kg   |
|                     |            Pappe                | 1G       |  400 kg   |
|                     |---------------------------------|----------|-----------|
|                     | Kisten aus Stahl                | 4A       |  400 kg   |
|                     |            Aluminium            | 4B       |  400 kg   |
|                     |            Naturholz            | 4C1,4C2  |  400 kg   |
|                     |            Sperrholz            | 4D       |  400 kg   |
|                     |            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  400 kg   |
|                     |            Pappe                | 4G       |  400 kg   |
|                     |            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|                     |            massivem Kunststoff  | 4H2      |  400 kg   |
|                     |---------------------------------|----------|-----------|
|                     | Kanister aus      Stahl         | 3A1, 3A2 |  120 kg   |
|                     |                   Aluminium     | 3B1, 3B2 |  120 kg   |
|                     |                   Kunststoff    | 3H1, 3H2 |  120 kg   |
|---------------------|---------------------------------|----------|-----------|

* Höchste Nettomasse (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)

Ungeachtet der oben aufgeführten Vorschriften, dürfen flüssige Stoffe, die nicht gemäß Verpackungsanweisung P001 verpackt sind, sowie unverpackte Transformatoren und Kondensatoren in Güterbeförderungseinheiten befördert werden, die mit einer dichten Wanne aus Metall mit einer Mindesthöhe von 800 mm ausgerüstet sind, welche saugfähiges, inertes Material in einer mindestens für die Aufnahme des 1,1-fache Volumen jeglicher freien Flüssigkeit ausreichenden Menge enthält.

Bemerkung 2: Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe 4.1.3.3).

Zusätzliche Vorschriften:
Für die Abdichtung der Transformatoren und Kondensatoren müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um Undichtigkeiten unter normalen Beförderungsbedingungen zu verhindern.