Sondervorschriften für die Verpackung PP53, PP54, PP57 und PP58:
PP53: Bei der Verwendung von Kisten als Außenverpackung müssen die Innenverpackungen mit Kapseln und Schraubkappen verschlossen sein und ihr Fassungsraum darf nicht größer als 5 Liter sein. Die Innenverpackungen müssen mit saugfähigem und nicht brennbarem Polstermaterial umgeben sein. Die Menge des saugfähigen Polstermaterials muss ausreichend sein, um die enthaltenen flüssigen Stoffe vollständig aufzusaugen. Die Metallbehälter müssen durch ein Polstermaterial voneinander getrennt sein. Werden Kisten als Außenverpackung verwendet, so ist die Nettomasse des Treibsatzes auf 30 kg je Versandstück begrenzt.

PP54: Bei der Verwendung von Fässern als Außen- und Zwischenverpackung müssen die Zwischenverpackungen mit nicht brennbarem saugfähigem Polstermaterial in einer Menge umgeben sein, die ausreichend ist, um die enthaltenen flüssigen Stoffe aufzusaugen. Anstelle der Innen- und Zwischenverpackungen darf eine aus einem Kunststoffgefäß in einem Fass aus Metall bestehende Kombinationsverpackung verwendet werden. Das Nettovolumen des Treibstoffs darf nicht mehr als 120 Liter je Versandstück betragen.

PP57: Bei Verwendung von Kisten als Außenverpackung müssen Säcke als Zwischenverpackung verwendet werden.

PP58: Bei Verwendung von Fässern als Außenverpackung müssen Fässer als Zwischenverpackung verwendet werden.
