Druckgefäße aus Aluminiumlegierungen:
a) dürfen nur mit Ventilen aus Messing oder aus rostfreiem Stahl ausgerüstet sein und
b) müssen gemäß Norm ISO 11621:1997 gereinigt sein und dürfen nicht mit Öl verunreinigt sein.
