Zusammengesetzte Verpackungen sind zulässig.

Die allgemeinen  Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

Zusätzliche Vorschriften:
1.  Die Verpackungen müssen so ausgelegt und hergestellt sein, dass ein Verlust von Wasser, Alkohol oder Phlegmatisierungsmittel aus dem Inhalt verhindert wird.

2.  Die Verpackungen müssen so hergestellt und verschlossen sein, dass eine Explosionsüberdruck oder ein Druckaufbau von mehr als 300 kPa  (3 bar) vermieden wird.

3.  Der Typ der Verpackung und die höchstzulässige Menge je Versandstück sind durch die Vorschriften in 2.1.3.4 begrenzt.


Sondervorschriften für die Verpackung PP26 und PP31:

PP26: Für die UN-Nummern 0004, 0076, 0077, 0078, 0132, 0154, 0216, 0219, 0234, 0235, 0236, 0386, 0394, 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317, 3344 und 3376 müssen die Verpackungen bleifrei sein.

PP31: Die Verpackungen müssen luftdicht verschlossen sein.
