Dieser Stoff ist in der Tankanweisung T23 in 4.2.5.2.6 des IMDG-Codes aufgeführt. Seit dem 01.01.2019 dürfen die in der Tankanweisung T23 aufgeführten Stoffe auch gemäß 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 Verpackungsmethode OP8 verpackt befördert werden. In diesem Fall gelten die selben Bedingungen für die Temperaturkontrolle wie bei Tanks.

Der Transport von Peroxyessigsäure, Typ F in Verpackungen ist auch unter der UN-Nr. 3109 unter den BAM-Nrn. 6716 und 9023 möglich.

Siehe Fußnote 5) in 4.2.5.2.6, Tankanweisung T23:
"Eine Zubereitung, die aus der Destillation von aus Peroxyessigsäure mit einer Konzentration von höchstens 41 % mit Wasser abgeleitet wird, Gesamtgehalt an Aktivsauerstoff (Peroxyessigsäure + H2O2) <= 9,5 %, und die die Kriterien von 2.5.3.3.2.6 erfüllt. Placard für die Zusatzgefahr "ÄTZEND" (Muster Nr. 8, siehe 5.2.2.2.2) erforderlich."