Dieser Stoff ist in der Tankanweisung T23 in 4.2.5.2.6 des IMDG-Codes aufgeführt. Seit dem 01.01.2019 dürfen die in der Tankanweisung T23 aufgeführten Stoffe auch gemäß 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 Verpackungsmethode OP8 verpackt befördert werden. In diesem Fall gelten die selben Bedingungen für die Temperaturkontrolle wie bei Tanks.