Nach dem IMSBC-Code ist der Stoff bei Beförderung als Schüttladung gefährlich (Klasse MHB) und besitzt folgende gefährliche Eigenschaften:
WF:  fester Stoff, der entzündbares Gas entwickelt, wenn er feucht wird und/oder
WT: fester Stoff, der giftiges Gas entwickelt, wenn er feucht wird

Ferrosilicium unterliegt in den angegebenen Konzentrationen nicht den Vorschriften des IMDG-Codes (siehe Sondervorschrift 39 zu UN-Nr. 1408).