Stoffe der Verpackungsgruppe II oder III mit einer oder weiteren Zusatzgefahr(en) außer 6.1 und 8 dürfen nach 4.2.1.19 des IMDG-Codes nicht in ortsbeweglichen Tanks in geschmolzenem Zustand befördert oder zur Beförderung aufgegeben werden, da sich die zugeordnete Tankanweisung in Spalte 13 der Gefahrgutliste in Kapitel 3.2 nicht auf eine Beförderung des Stoffes über seinem Schmelzpunkt bezieht. 

Für diesen Stoff ist die Beförderung in geschmolzenem Zustand daher verboten.