Nach dem IMSBC-Code ist der Stoff bei Beförderung als Schüttladung gefährlich (Klasse MHB) und besitzt folgende gefährliche Eigenschaften:
CB: brennbarer fester Stoff und/oder
SH: selbsterhitzungsfähiger Stoff und/oder
CR: ätzender fester Stoff