Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Verpackungsvorschriften nach 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

| Innenverpackungen 1) |       Außenverpackungen         |   Art    | Maximal * |
+----------------------+---------------------------------+----------+-----------+
| aus Glas        2 kg | Fässer aus Stahl                | 1A1,1A2  |  400 kg   |
| aus Kunststoff 15 kg |            Aluminium            | 1B1,1B2  |  400 kg   |
| aus Metall     20 kg |            einem anderen Metall | 1N1,1N2  |  400 kg   |
|                      |            Kunststoff           | 1H1,1H2  |  400 kg   |
|                      |            Sperrholz            | 1D       |  400 kg   |
|                      |            Pappe                | 1G       |  400 kg   |
|                      +---------------------------------+----------+-----------+
|                      | Kisten aus Stahl                | 4A       |  400 kg   |
|                      |            Aluminium            | 4B       |  400 kg   |
|                      |            einem anderen Metall | 4N       |  400 kg   |
|                      |            Naturholz            | 4C1      |  250 kg   |
|                      |            Naturholz mit staub- | 4C2      |  250 kg   |
|                      |              dichten Wänden     |          |           |
|                      |            Sperrholz            | 4D       |  250 kg   |
|                      |            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  125 kg   |
|                      |            Pappe                | 4G       |  125 kg   |
|                      |            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|                      |            massivem Kunststoff  | 4H2      |  250 kg   |
|                      +---------------------------------+----------+-----------+
|                      | Kanister aus      Stahl         | 3A1,3A2  |  120 kg   |
|                      |                   Aluminium     | 3B1,3B2  |  120 kg   |
|                      |                   Kunststoff    | 3H1,3H2  |  120 kg   |
+----------------------+---------------------------------+----------+-----------+

* Höchste Nettomasse

1) Die Innenverpackungen müssen luftdicht verschlossen sein (z.B. durch ein Klebeband oder durch Schraubverschlüsse)