Anmerkung:
Wenn diese Stoffe in Innenverpackungen mit einem Fassungsraum von höchstens 450 l verpackt werden, sind sie den Vorschriften für die Markierung, Kennzeichnung und Prüfung von Verpackungen der Kapitel 4.1, 5.2 und 6.1 nicht unterstellt, vorausgesetzt, die Anforderungen von 2.3.2.5 werden erfüllt.
Im Beförderungsdokument muss folgende Erklärung aufgenommen werden:
"Beförderung in Übereinstimmung mit 2.3.2.5 des IMDG-Codes"/"Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code" (siehe 5.4.1.5.10).