Der in 4.2.1.9.3 vorgeschriebene Füllungsgrad darf nicht überschritten werden:

Füllungsgrad = 95 / (1 + alpha x (tr - tf))

wobei
alpha = mittlerer kubischer Ausdehnungskoeffizient des flüssigen Stoffes zwischen tf und tr;
tr = höchste mittlere Temperatur des Füllguts während der Beförderung [°C];
tf = mittlere Temperatur des flüssigen Stoffes beim Befüllen [°C].