Zusammengesetzte Verpackungen sind zulässig.

Die allgemeinen  Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

Zusätzliche Vorschriften:
1.  Die Verpackungen müssen so ausgelegt und hergestellt sein, dass ein Verlust von Wasser, Alkohol oder Phlegmatisierungsmittel aus dem Inhalt verhindert wird.

2.  Die Verpackungen müssen so ausgelegt und verschlossen sein, dass eine Explosion wegen Überdrucks oder ein Druckaufbau von mehr als 300 kPa  (3 bar) vermieden wird.

3.  Der Typ der Verpackung und die höchstzulässige Menge je Versandstück sind durch die Vorschriften in 2.1.3.4 begrenzt.


Sondervorschriften für die Verpackung PP26 und PP80:

PP26: Für die UN-Nummern 0004, 0076, 0077, 0078, 0132, 0154, 0216, 0219, 0234, 0235, 0236, 0386, 0394, 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317, 3344 und 3376 müssen die Verpackungen bleifrei sein.

PP80: Für die UN-Nummern 2907 und 3344 müssen die Verpackungen den Prüfanforderungen der Verpackungsgruppe II entsprechen. Verpackungen, die den Prüfkriterien der Verpackungsgruppe I entsprechen, dürfen nicht verwendet werden.