Nur zulässig, wenn sich der zu befördernde Stoff während der Beförderung nicht verflüssigen kann.

Sondervorschrift für die Verpackung B3:
Flexible IBC müssen staubdicht und wasserbeständig oder mit einer staubdichten und wasserbeständigen Auskleidung versehen sein.
