BAMNR	S_TYP	S_BETRIEBSDR_KLEIN	S_BETRIEBSDR_GROSS	S_BETRIEBSDR_SONNENSCH	S_BETRIEBSDR_ISOLIERT	S_OEFFNUNGEN_UNTER	S_DRUCKENTLASTUNGSEINR	S_FUELLDICHTE	S_BEMERKUNG
12	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
14	IMDG				10.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.78	
34	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.61	
51	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.80	
98	IMDG	29.0	25.7	22.0	19.7	zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.53	
99	IMDG					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
167	IMDG	7.4	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.61	
177	IMDG	38.0	34.0	30.0	27.5	zugelassen	normal	1.13	
180	IMDG	7.5	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.55	
181	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.51	
184	IMDG	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
185	IMDG	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
224	IMDG	19.0	17.0	15.0	13.5	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.25	
233	IMDG	8.9	7.8	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.99	
234	IMDG	26.0	24.0	21.0	19.0	zugelassen	normal	1.03	
249	IMDG	23.0	20.0	18.0	16.0	zugelassen	normal	1.06	
259	IMDG	16.0	15.0	13.0	11.5	zugelassen	normal	1.15	
267	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.18	
270	IMDG	17.0	15.0	13.1	11.6	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.13	
300	IMDG	18.0	16.0	14.5	13.0	zugelassen	normal	0.53	
342	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.23	
351	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.30	
355	IMDG	16.0	14.0	12.4	11.0	zugelassen	normal	0.79	
372	IMDG	15.5	13.8	12.0	10.6	zugelassen	normal	0.58	
373	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.59	
446	IMDG	20.0	18.0	16.0	14.5	zugelassen	normal	1.01	
447	IMDG	28.3	25.3	22.8	20.3	zugelassen	normal	1.05	
449	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
450	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
451	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
452	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
453	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
454	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
455	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
456	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
458	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.51	
459	IMDG	19.2	16.9	15.1	13.1	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.81	
460	IMDG	15.2	13.0	11.6	10.1	zugelassen	normal	0.81	
463	IMDG	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
464	IMDG	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
481	IMDG	19.2	16.9	15.1	13.1	zugelassen	normal	1.11	
498	IMDG	8.5	7.5	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.49	
499	IMDG	8.1	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.52	
583	IMDG	10.8	9.6	7.8	7.0	zugelassen	normal	0.58	
590	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.51	
599	IMDG	14.5	12.7	11.3	10.0	zugelassen	normal	0.81	
617	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.78	
685	IMDG	8.8	7.8	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.34	
733	IMDG	22.5	20.4	18.0	16.5	zugelassen	normal	0.42	
735	IMDG	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
767	IMDG	11.6	10.3	8.5	7.6	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.23	
782	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.30	
843	IMDG	31.0	27.5	24.2	21.8	zugelassen	normal	0.76	
848	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.56	
869	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.37	
872	IMDG	10.6	9.3	8.0	7.0	zugelassen	normal	0.81	
876	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.67	
894	IMDG	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
912	IMDG	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
1664	IMDG	23.1	20.8	18.6	16.6	zugelassen	normal	1.07	
1717	IMDG	10.3	9.8	7.9	7.0	zugelassen	normal	1.20	
1811	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
2039	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
2818	IMDG	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.61	
2906	IMDG	7.5	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.55	
2930	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
6982	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
6990	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
6997	IMDG	14.0	12.0	11.0	9.0	zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.09	
6998	IMDG	17.7	15.7	13.8	12.1	zugelassen	normal	1.04	
6999	IMDG	34.4	30.8	27.5	24.5	zugelassen	normal	0.87	
7000	IMDG	16.0	14.0	12.5	11.0	zugelassen	normal	1.20	
7001	IMDG	8.1	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.16	
7002	IMDG	25.9	23.4	20.9	18.6	zugelassen	normal	1.02	
7003	IMDG	16.7	14.7	12.9	11.2	zugelassen	normal	1.03	
7006	IMDG	14.3	13.4	11.2	10.2	zugelassen	normal	1.14	
7008	IMDG	43.0	39.0	34.4	30.5	zugelassen	normal	0.78	
7010	IMDG	14.6	12.9	11.3	9.9	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.17	
7293	IMDG	31.6	28.3	25.3	22.5	zugelassen	normal	0.82	
7294	IMDG	31.3	28.1	25.1	22.4	zugelassen	normal	0.94	
7295	IMDG	33.0	29.6	26.5	23.6	zugelassen	normal	0.93	
7296	IMDG	29.9	26.8	23.9	21.3	zugelassen	normal	0.95	
7297	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
7298	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
7299	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
7300	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
9972	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
10141	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
10142	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
10327	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11116	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11117	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11503	IMDG					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Für diesen Stoff ist anstelle des höchsten Füllungsgrads in kg/l der Füllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11504	IMDG					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Für diesen Stoff ist anstelle des höchsten Füllungsgrads in kg/l der Füllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11505	IMDG					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Für diesen Stoff ist anstelle des höchsten Füllungsgrads in kg/l der Füllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11506	IMDG					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Für diesen Stoff ist anstelle des höchsten Füllungsgrads in kg/l der Füllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11507	IMDG					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Für diesen Stoff ist anstelle des höchsten Füllungsgrads in kg/l der Füllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11508	IMDG					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Für diesen Stoff ist anstelle des höchsten Füllungsgrads in kg/l der Füllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11521	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
12637	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
12801	IMDG	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
13228	IMDG					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Höchstzulässiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung für höchstzulässigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
