Siehe Abschnitt 4.2.5.2.6 unter "T23" -Anweisung für ortsbewegliche Tanks-

T23

Diese Anweisung für ortsbewegliche Tanks gilt für selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 und organische Peroxide der Klasse 5.2. Die allgemeinen Vorschriften von 4.2.1 und die Vorschriften von 6.7.2 sind einzuhalten. Die besonderen Vorschriften für selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 und organische Peroxide der Klasse 5.2 in 4.2.1.13 sind ebenfalls einzuhalten.

Mindestprüfdruck (bar): 4

Mindestwanddicke des Tankkörpers
(in mm Bezugsstahl): siehe 6.7.2.4.2

Anforderungen an Bodenöffnungen: siehe 6.7.2.6.3

Anforderungen an Druckentlastungseinrichtungen:
siehe 6.7.2.8.2, 4.2.1.13.6, 4.2.1.13.7, 4.2.1.13.8

Füllungsgrad: siehe 4.2.1.13.13.