Dieses Gas darf unter den folgenden Bedingungen auch in Kapseln verpackt werden:

(i) Die Masse des Gases darf 150 g je Kapsel nicht überschreiten.
(ii) Die Kapseln müssen frei von Fehlern sein, die ihre Festigkeit verringern könnten.
(iii) Die Dichtheit des Verschlusses muss durch eine zusätzliche Vorrichtung (Deckel, Kappe, Versiegelung, Umwicklung, usw.) sichergestellt werden, die geeignet ist, Undichtheiten des Verschlusssystems während der Beförderung zu verhindern.
(iv) Die Kapseln müssen in eine Außenverpackung von ausreichender Festigkeit eingesetzt werden. Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 75 kg.