Dieser Stoff ist in der Tankanweisung T23 in 4.2.5.2.6 des IMDG-Codes aufgeführt. Seit dem 01.01.2019 dürfen die in der Tankanweisung T23 aufgeführten Stoffe auch gemäß 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 Verpackungsmethode OP8 verpackt befördert werden. In diesem Fall gelten die selben Bedingungen für die Temperaturkontrolle wie bei Tanks.

Da der Stoff auch namentlich in der Tabelle in 2.5.3.2.4 aufgeführt ist, darf er bis zu einer Konzentration von 37 % unter der dort genannten UN-Nummer 3109 in Verpackungen auch ohne Temperaturkontrolle befördert werden. Hierfür existiert eine zweite BAM-Nummer 12456.