Der Tank ist mit Druckentlastungseinrichtungen auszurüsten, die an den Fassungsraum und an die Art der beförderten Stoffe angepasst sind, um unter allen Umständen, einschließlich einer vollständigen Feuereinwirkung, das Bersten des Tanks zu verhindern. Die Einrichtungen müssen auch mit dem Stoff verträglich sein.