Güter der Klasse 5.1 in loser Schüttung

Die Schüttgut-Container oder Fahrzeuge müssen so gebaut oder angepasst sein, dass die Güter nicht mit Holz oder anderen unverträglichen Werkstoffen in Berührung kommen.